
/*********************************************************************
*
*       OnProjectLoad
*
* Function description
*   Project load routine. Required.
*
**********************************************************************
*/
void OnProjectLoad (void) {
  Project.AddSvdFile ("Cortex-M3.svd");
  Project.AddSvdFile ("../../../../../../../cmsis-svd/data/NXP/LPC18xx.svd");

  Project.SetDevice ("LPC1857");
  Project.SetHostIF ("USB", "");
  Project.SetTargetIF ("SWD");
  Project.SetTIFSpeed ("50 MHz");

  Project.SetTraceSource ("Trace Pins");
  Project.SetTracePortWidth (4);

  //File.Open ("../../../../../../examples/cmake-build-mcb1800/device/cdc_msc/cdc_msc.elf");
  File.Open ("../../../../../../examples/cmake-build-mcb1800/host/cdc_msc_hid/cdc_msc_hid.elf");
}
/*********************************************************************
*
*       BeforeTargetConnect
*
**********************************************************************
*/
void BeforeTargetConnect (void) {
  //
  // Trace pin init is done by J-Link script file as J-Link script files are IDE independent
  //
  // Project.SetJLinkScript("./NXP_LPC1857JET256_TraceExample.pex");
}
